Приложение 2.
Требования к оборудованию системы видеоконференцсвязи (ВКС).
1.	Канал связи. Для организации ВКС требуется пропускная способность 2 Мбит/c (входящая/исходящая скорость). Если канал используется не только для ВКС – к обычной нагрузке на канал нужно прибавить это число и обеспечить запас для стабильной работы. 
2.	Требование к оборудованию:
•	Компьютер на базе процессора не менее Intel Core i3 (1800МГц) или аналогичного;
•	Оперативная память не менее 2Gb ОЗУ 
•	Веб-камера 
•	Выносной микрофон
3.	Необходимо оборудовать два рабочих места: одно - в конференц-зале для участия в обсуждениях группы людей, второе – для руководителя госпиталя.
4.	Для оперативного решения вопросов требуется направить контактные данные ваших ИТ-специалистов (ФИО, телефон, адрес электронной почты), отвечающих за администрирование системы ВКС на адрес: itggvv@mail.ru.